(module "LSM6DSV16BXTR" (layer F.Cu)
  (descr "LGA-14L 2.5 x 3.0 x 0.74 mm XDM)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "LSM6DSV16BXTR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.25) (end 1.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 -1.25) (end 1.5 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 1.25) (end -1.5 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 1.25) (end -1.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.3 -2.05) (end 2.3 -2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.3 -2.05) (end 2.3 2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.3 2.05) (end -2.3 2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.3 2.05) (end -2.3 -2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.9 -0.75) (end -1.9 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2 -0.75) (end -2 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -1.95 -0.75) (end -1.900 -0.75) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -1.95 -0.75) (end -2.000 -0.75) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1.150 -0.75 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.150 -0.25 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.150 0.25 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.150 0.75 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.500 0.9 0) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.000 0.9 0) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.500 0.9 0) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.150 0.75 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.150 0.25 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.150 -0.25 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.150 -0.75 90) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.500 -0.9 0) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.000 -0.9 0) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.500 -0.9 0) (size 0.300 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LSM6DSV80XTR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
