(module "W3213" (layer F.Cu)
  (descr "W3213-1")
  (tags "Antenna")
  (fp_text reference ANT** (at 0.000 -0.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "W3213" (at 0.000 -0.7) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -6.5 -7.2) (end 6.5 -7.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 6.5 -7.2) (end 6.5 5.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 6.5 5.8) (end -6.5 5.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -6.5 5.8) (end -6.5 -7.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -6.5 -7.2) (end 6.5 -7.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.5 -7.2) (end 6.5 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.5 5.8) (end -6.5 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.5 5.8) (end -6.5 -7.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.5 -8.2) (end 7.5 -8.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.5 -8.2) (end 7.5 6.8) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.5 6.8) (end -7.5 6.8) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.5 6.8) (end -7.5 -8.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (model W3213.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
